Gocator API

## ◆ GoSerial_SetAsciiCustomDataFormat()

kStatus GoSerial_SetAsciiCustomDataFormat | ( | GoSerial | serial,
|  | const kChar * | string
| ) |  |

Sets the ASCII protocol output custom data format.

Version
  Introduced in firmware 4.0.10.27

Parameters

  serial | GoSerial object.
  string | A pointer to the string representing the ASCII protocol output custom data format (10,000 character limit).

Returns
  Operation status.