Gocator API

## ◆ GoEthernet_SetAsciiCustomDataFormat()

kStatus GoEthernet_SetAsciiCustomDataFormat | ( | GoEthernet | ethernet,
|  | const kChar * | string
| ) |  |

Sets the ASCII protocol output custom data format string.

Version
  Introduced in firmware 4.0.10.27

Parameters

  ethernet | GoEthernet object.
  string | A pointer to the string representing the ASCII protocol output custom data format (10,000 character limit).

Returns
  Operation status.