Gocator API

## ◆ GoEthernet_CompositeSourceAt()

GoOutputCompositeSource GoEthernet_CompositeSourceAt | ( | GoEthernet | ethernet,
|  | GoOutputSource | type,
|  | kSize | index
| ) |  |

Gets the identifier of the selected output at the specified index.

Version
  Introduced in firmware 4.4.4.14

Parameters

  ethernet | GoEthernet object.
  type | Output CompositeSource type.
  index | Selected index.

Returns
  Composite source value.