Gocator API

## ◆ GoGeoCal_CalWindow()

kStatus GoGeoCal_CalWindow | ( | GoGeoCal | cal,
|  | kSize | cameraIndex,
|  | k32u * | x,
|  | k32u * | y,
|  | k32u * | width,
|  | k32u * | height,
|  | k32u * | xSubsampling,
|  | k32u * | ySubsampling
| ) |  |

Gets calibration window.

Version
  Introduced in firmware 4.7.0.130

Parameters

  cal | GoGeoCal object.
  cameraIndex | Camera index. kERROR_PARAMETER if invalid.
  x | Output parameter for window x. Provide with a pointer to a k32u. Ignored if input is kNULL.
  y | Output parameter for window y. Provide with a pointer to a k32u. Ignored if input is kNULL.
  width | Output parameter for window width. Provide with a pointer to a k32u. Ignored if input is kNULL.
  height | Output parameter for window height. Provide with a pointer to a k32u. Ignored if input is kNULL.
  xSubsampling | Output parameter for window xSubsampling. Provide with a pointer to a k32u. Ignored if input is kNULL.
  ySubsampling | Output parameter for window ySubsampling. Provide with a pointer to a k32u. Ignored if input is kNULL.

Returns
  Operation status.